Ein Bild, das Schaltung, Elektronik, Elektronisches Bauteil, Elektrisches Bauelement enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Screenshot, Text, Rechteck, Schaltung enthält.

Automatisch generierte Beschreibung



Please use a standard 14 pin socket for the MCU U5. (not in BOM included)

## Modification:

Missing Bridge from U5 Pin 4 (RESET) to U5 Pin 1 could lead to spurious false interrupts.  
(only boards produced before 30.6.2024)

This bridge is only needed when such spurious resets occurs. (Speaker Protects powercycles)

Hint:  
When using SMPS with power good signal (Microaudio SMPS) it might be necessary to block high frequency noise on J6 by solder a 100nF ceramic condensator in parallel to J6.